<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><document><id>
<title type="content"><title>Bantuan Printer</title></title>
<t01 type="content"><bold16gold>Printer tidak ditemukan di jaringan</bold16gold><br/><body>Penginstal tidak dapat menemukan printer di jaringan.
Untuk membolehkan HP memandu Anda melalui langkah-langkah dalam menemukan printer di jaringan, klik <bold12>Tunjukkan</bold12>.
Untuk membaca langkah-langkah menemukan printer di jaringan dalam bentuk hanya teks, pengguna mahir dapat mengklik "Langkah-Langkah Mengatasi Masalah Lanjutan".</body></t01><!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.-->
<t02 type="content"><bodyLinkLine1>» Langkah-Langkah Mengatasi Masalah Lanjutan</bodyLinkLine1><br/><bodyLinkLine2/></t02>
<t03 type="content"><bold16gold>Langkah-langkah mengatasi masalah printer tidak ditemukan</bold16gold><br/><bodyNumList>1. Pastikan produk telah dihidupkan dan siap.
2. Pastikan produk telah tersambung ke jaringan menggunakan kabel dan port yang tepat. Periksa setiap sambungan kabel untuk memastikan sambungan tersebut aman dan berada di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, coba kabel atau port lain pada hub maupun unit penerima. Lampu aktivitas kuning dan lampu status link hijau di sebelah sambungan port di bagian belakang produk akan menyala.
3. Dari panel kontrol produk, cetak halaman konfigurasi dan cari alamat IP produk.
4. Gunakan perintah untuk melakukan ping pada produk dari komputer. Misalnya: ping 192.168.45.39</bodyNumList><bodyMargin>Jika Anda dapat melakukan ping pada produk, pastikan konfigurasi alamat IP untuk produk di komputer sudah benar. Jika sudah benar, hapus kemudian tambahkan kembali produk ke jaringan.
Jika perintah ping gagal, pastikan hub jaringan telah aktif, lalu pastikan pengaturan jaringan, produk, dan komputer telah dikonfigurasi ke jaringan yang sama. Pastikan perintah ping berhasil dilakukan pada perangkat lainnya di jaringan (jika tidak, firewall mungkin memblokir perintah ping tersebut).
Atau, coba buka server Web tertanam untuk memastikan komputer telah berkomunikasi dengan produk.</bodyMargin><br/></t03>
<t04 type="content"><bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold><br/><body>Pastikan produk telah dihidupkan dan berada dalam status <bold12>Siap</bold12>.</body></t04>
<t05 type="content"><bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold><br/><body>Pastikan kabel jaringan aktif telah tersambung ke port jaringan pada produk.</body></t05>
<t06 type="content"><bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold><br/><body>Jika telah tersambung dengan benar ke jaringan, produk akan memiliki alamat IP. Cetak Halaman Konfigurasi produk, lalu cari alamat IP pada Halaman Konfigurasi tersebut.</body></t06><!-- Translators: If the link below is more than 50 characters (with spaces), you must split the string placing up to 50 characters (with spaces) in the <bodyLinkLine1> tag and the remaining characters in the <bodyLinkLine2> tag.-->
<t07 type="content"><bodyLinkLine1>» Cara mencetak Halaman Konfigurasi</bodyLinkLine1><br/><bodyLinkLine2/></t07>
<t08 type="content"><bold16gold>Menemukan printer di jaringan berkabel</bold16gold><br/><body>Masukkan alamat IP secara manual ke kolom yang sesuai pada penginstal, lalu lanjutkan dengan penginstalan perangkat lunak.
Jika penginstal tetap tidak dapat menemukan produk di jaringan, Anda mungkin memiliki perangkat lunak firewall yang menghalangi pencarian produk. Sebaiknya aktifkan perangkat lunak firewall. Namun, bolehkan semua program HP berjalan dengan memilih "Lanjut", "Batalkan Pemblokiran", atau "Bolehkan" bila diminta oleh perangkat lunak firewall maupun antivirus. Memblokir penginstalan dapat menyebabkan kegagalan.
Jika perangkat lunak keamanan tidak memblokir pencarian, produk mungkin tersambung ke subjaringan yang berbeda dengan komputer. Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi administrator jaringan Anda.</body></t08>
<t09 type="content"><bold16gold>Menghidupkan produk</bold16gold><br/><body><bold12>Catatan:</bold12> Pastikan semua pita perekat dan kunci kemasan telah dilepaskan. Pastikan kertas telah dimasukkan ke baki kertas.
Sambungkan kabel daya antara produk dan stopkontak AC yang diarde, lalu tekan tombol daya produk ke <bold12>Aktif</bold12>.</body></t09>
<t10 type="content"><bold16gold>Menyambungkan kabel jaringan</bold16gold><br/><body>Sambungkan kabel jaringan aktif ke port jaringan pada produk. Tunggu beberapa menit agar produk membuat alamat IP di jaringan.
Jika lampu pada port jaringan tidak berkedip, kabel jaringan tidak aktif. Pastikan kabel telah tersambung ke jaringan aktif. Jika ya, coba gunakan kabel lain atau uji kabel pada perangkat lain.</body></t10>

<guideButt type="content"><butt11>Tunjukkan</butt11></guideButt><backButt type="content"><butt11>Kembali</butt11></backButt><showButt type="content"><butt11>Tampilkan</butt11></showButt><nextButt type="content"><butt11>Berikutnya</butt11></nextButt><contButt type="content"><butt11>Lanjut</butt11></contButt><exitButt type="content"><butt11>Keluar</butt11></exitButt>

<tx00 type="content"><bold16gold>Mencetak Halaman Konfigurasi</bold16gold><br/><body>Pilih jenis panel kontrol pada printer:</body></tx00>
<tx00L01 type="content"><bodyLink>» Hanya teks (kecil)</bodyLink></tx00L01>
<tx00L02 type="content"><bodyLink>» Layar sentuh (kecil)</bodyLink></tx00L02>
<tx00L03 type="content"><bodyLink>» Tanpa layar</bodyLink></tx00L03>
<tx00L04 type="content"><bodyLink>» Hanya teks (besar)</bodyLink></tx00L04>
<tx00L05 type="content"><bodyLink>» Layar sentuh (besar)</bodyLink></tx00L05><!-- image1 - low-end two-line CP display [instruction set I] -->
<tx101 type="content"><bodyNumList>1. Jika printer dilengkapi tombol Menu Pengaturan (A), tekan tombol Menu Pengaturan tersebut. Jika printer tidak dilengkapi tombol Menu Pengaturan, lanjutkan ke langkah berikutnya.</bodyNumList></tx101>
<tx102 type="content"><bodyNumList>2. Gunakan tombol panah (B) untuk menavigasi ke <bold12>Laporan</bold12>, lalu tekan tombol <bold12>OK</bold12> (C).</bodyNumList></tx102>
<tx103 type="content"><bodyNumList>3. Gunakan tombol panah untuk menavigasi ke <bold12>Laporan Konfig.</bold12>, lalu tekan tombol <bold12>OK</bold12>.</bodyNumList></tx103>
<tx104 type="content"><bodyNumList>4. Laporan Konfigurasi akan dicetak. Alamat IP tercantum sebagai IPv4 atau IPv6.</bodyNumList></tx104><!-- image2 - low-end touchscreen display [instruction set II] -->
<tx201 type="content"><body>Dengan jenis panel kontrol ini, alamat IP akan dapat ditampilkan di layar:
<br/><li>Jika printer tersambung ke jaringan melalui kabel jaringan, sentuh tombol Jaringan (A) di layar awal untuk melihat alamat IP. Jika alamat IP tidak ditampilkan, printer tidak berkomunikasi dengan jaringan. Periksa ulang sambungan kabel.
Jika printer tersambung ke jaringan secara nirkabel, sentuh tombol Nirkabel (B) di layar awal untuk melihat alamat IP. Jika alamat IP tidak ditampilkan, ikuti petunjuk di layar panel kontrol.</li></body></tx201><!-- image3 - low-end button icons from a no-display model [instruction set III] -->
<tx301 type="content"><body>Pada printer yang dilengkapi tombol, namun tidak memiliki layar, tombol atau kombinasi tombol yang akan mencetak halaman konfigurasi dapat beragam.</body><br/><bodyNumList>1. Jika printer hanya dilengkapi tombol Batal (A), tekan terus tombol Batal tersebut selama dua hingga tiga detik. Jika tidak ada halaman konfigurasi yang dicetak, lanjutkan ke langkah berikutnya.</bodyNumList></tx301>
<tx302 type="content"><bodyNumList>2. Jika printer dilengkapi tombol Batal (A) dan Lanjutkan (B), tekan terus kedua tombol secara bersamaan selama dua detik. Jika tidak ada halaman konfigurasi yang dicetak, tekan hanya tombol Lanjutkan (B) selama dua hingga tiga detik. Jika tidak ada halaman konfigurasi yang dicetak, lanjutkan ke langkah berikutnya.</bodyNumList></tx302>
<tx303 type="content"><bodyNumList>3. Jika halaman konfigurasi tidak dapat dicetak, hubungi dukungan setempat.</bodyNumList></tx303><!-- image4 - high-end four-line CP display [instruction set IV] -->
<tx401 type="content"><body>Dengan jenis panel kontrol ini, alamat IP akan dapat ditampilkan di layar <bold12>Siap</bold12>. Jika alamat IP tidak ditampilkan di layar <bold12>Siap</bold12>, periksa sambungan jaringan printer Anda.</body></tx401><!-- image5 - high-end touch-screen displays-there are two versions [instruction set V]-->
<tx501 type="content"><body>Dengan jenis panel kontrol ini, alamat IP akan dapat ditampilkan di layar.</body><br/><bodyNumList>1. Sentuh tombol <bold12>Alamat Jaringan</bold12> (A) di layar awal untuk menampilkan alamat IP. Jika alamat IP tidak ditampilkan, printer tidak berkomunikasi dengan jaringan. Periksa ulang sambungan jaringan.</bodyNumList></tx501>
<txCont type="content"><bodyLinkLine1>» Lanjutkan dengan bantuan</bodyLinkLine1></txCont><cpstring01 type="content"><p>Laporan</p></cpstring01><cpstring02 type="content"><p>Laporan Konfig.</p></cpstring02><cpstring03 type="content"><p>Siap</p></cpstring03><cpstring04 type="content"><p>Alamat Jaringan</p></cpstring04></id></document>
